


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя
„ЕС-ЕС ГРУП“ ЕООД, гр. София, ул.Светослав Тертер №28, ЕИК 20348546

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.
Инвестиционното намерение е ново и се състои от изграждане на: 
· Дом за настаняване на възрасни хора с 8 стаи за настаняване 
· Навес за гаражи; 
· Вертикална планировка на двора.
· Ограда


3. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 
Обектът е със ЗП- 243,79 м2, а РЗП от 454,85 м2, на 2 етажа и височина от терена до корниза около 5.70 м, вид на носеща конструкция - скелетна стоманобетонна.
Изграждане на нова техническа инфраструктуа не е необходима;
Предвидените изкопи са в средно земни почви. Не се предвиждат допълнителни мероприятия за заздравяване на почвата. Нивото на подпочвените води е по-ниско от кота дъно изкоп. Ползване на взрив не се предвижда.  

4. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.
не

5. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Дейността ще се извърши в с. Лакатник, община Своге –  в УПИ III-37, 38, кв. 11 на с. Лакатник.
Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) не


6. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
не

7. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
При изпълнение на инвестиционния проект не се очакват вещества, емитирани от дейността, при които се осъществява контакт с води. 


8. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
При изпълнение на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани следните отпадъци:
· Строителни отпадъци от развалянето на съществуващата сграда, които ще бъдат оползотворени в новоизграждащия се дом за настанявяне на възрастни хора и изграждането на оградата;
· Пластмасови тръби от старата ВиК – ще бъдат предадени за вторични суровини;
· Дървесни отпадъци – прозорци и врати и др. ще бъдат ползвани за горене;
· За отпадъците в периода на експлоатация на обекта ще бъде изготвен специален технологичен проект за тяхното управление, който ще бъде съобразен с Наредбата на МОСВ за управление на строителните отпадъци. Също така проектът ще е съобразен със Закон за управление на Отпадъците, Закон за Опазване на Околната среда, Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаане на територията на Р България за периода 2011-2020 г. на МОСВ.

10. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
По време на строителството формираните отпадъчни води (битови) ще бъдат отведени във  водоплътна изгребна яма.

11. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
По време на изпълнението на инвестиционното предложение „Изграждане на „Дом за настаняване на възрастни хора, с допълнително изграждане – навес за гараж и ограда“ не се очаква наличие на опасни химични вещества на строителната площадка.


